學校用電安全注意事項

1. 學校辦公室下班後電腦、各類事務機器應確實關閉電源或設定為節能模式，並關閉辦公室電燈、檯燈、電扇及延長線電源等非必要使用之電器，以維護電源使用安全。
2. 如需使用延長線，要選長度適中，勿將多項用電設備集中使用同一延長線供電，使用有過載自動斷電功能的延長線，亦不可綑綁；且不可放在高熱物體(如鍋爐)，並避免火源等高溫環境；另應有過載自動斷電功能且避免電流負荷增加導致外覆塑膠熔解，致使用時電線短路起火。
3. 大型耗電設備如烤箱、熱水器等插頭要直接插於既設插座上，應避免使用延長線，以免超過負載。
4. 經常檢查使用中的電線、延長線，發現老舊汙損、累積灰塵等立刻換掉，且不在潮濕環境使用，勿將使用中的電線或延長線放在容易被磨損、壓到的地方，長期不使用之用電設備應拔掉插頭。
5. 插座如鬆動、積塵或插座孔若出現銅綠，內部已經氧化、鏽蝕，需要迅速更換。
6. 沒安全標章的電器不買不用：選擇標檢局檢驗合格且貼有「商品檢驗標識」的電器，並詳讀使用說明書，妥善保養維護。